



Pris: 137,200:- inkl moms.
Arbete: 8,160:-           
Material: 101,500:-              
Resor: 100:-             
Rot: 12,168:-        
Kund betalar: 125,000:- inkl moms.       
          
Omfattande arbete

Installation värmepump: 
Frånkoppling och bortforsling av befintlig panna.
Leverans och installation av CTC 610m och CTC ecozenith 250i.
Håltagning genom husvägg för inkoppling mellan innerdel och utedel.
Isolering värmerör mellan innerdel och utedel.
Påfyllning + luftning värmesystem.
Uppstart, funktionskontroll samt grundinställning av värmepump.
Bortforsling skräp + städning. 


Material:  CTC 610m utedel, CTC ecozenith 250i innerdel, frostskyddspaket, CTC installations kit, värmekabel, cirkulationspump, kopparrör,  press-delar, stödhyllsor, Klämringskopplingar, metal-delar, avstängningsventiler, påfyllningsventil, säkerhetsventil, expansionskärl, flexislang 28, armaflex isolering, armaflex isolertejp, Smutsfilter, magnetfilter, gummisvep, svepskruv,  unifixer, bussningar, luftningar, 40mm teleskåpsrör vitt, vinklar 40, fogskum, smörja, Vvs-skruv och plugg. 

Denna offerten avser bara rör installationen. El arbeten inklusive material för inkoppling av el ingår ej i offerten. 



Om det tillkommer arbete utanför offerten så kommer kunden debiteras 510:-/timmen plus moms.
                                                                           
