Hej!

Lite bilder…
Först märkskylten
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Kompressorn
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Styrkortet ovanpå kylen
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Startrelä eller vad det kallas…
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Koppling till startrelä/kompressor4
3
2
1
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Spänningar på anslutningar, under drift. Alla mätningar till jord.
1. 193 V. 
2. 193 V. Vitt kabelhölje.
3. 193 V.
4. 192 V. Två blåa till grått och vitt kabelhölje.
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Mätningar
Tar jag bort startreläet så finns det tre stift till kompressorn.
	A

	B	C

Resistans mellan A och B = 20,7 Ohm
Resistans mellan A och C = 64,7 Ohm
Resistans mellan B och C = 86,1 Ohm
Mätning av spänning i resp anslutning på startreläet, under drift.
	A
B
	C

Spänning mellan A och B = 86 V
Spänning mellan A och C = 86 V
Spänning mellan B och C = 86 V
Spänning mellan A och jord = 70 V
Spänning mellan B och jord = 200 V
Spänning mellan C och jord = 200 V

På styrkortet och tempgivaren vet jag inte vad jag ska mäta då jag inte har någon servicemanual eller elschema…
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