Elektronisk termostat med kapslingsklass IP31 för montage i apparatdosa, passande Elko RS och Eljo Trend.
Försedd med display för visning av temperaturer, inställningar, mm, lysdiod för indikering av driftläge och larm, 2 polig brytare.
Displayen visar aktuell rumstemperatur vilket gör att den i praktiken även fungerar som termometer.
Programmerbar för olika givarkombinationer, endast golvgivare, endast rumsgivare eller en kombination av
golv och rumsgivare, möjlighet finns att temperaturbegränsa golvtemperaturen vid t ex trägolvskonstruktioner.
Inbyggd givarövervakning gör att termostaten larmar med ett blinkande sken vid trasig golvgivare och slår ifrån värmen, detta för att skona känsliga golvkonstruktioner för övervärme.
Termostaten är även försedd med en så kallad barnspärr vilket gör att knapparnas funktioner enkelt kan avaktiveras / aktiveras för att förhindra ofrivillig omställning av temperaturer m.m.
Försedd med inbyggt ur för temperatusänkning, detta görs lätt genom att använda någon av de förprogrammerade inställningarna eller enligt eget önskemål.
Förpackningen innehåller 1 st polarvit termostat, 3 m golvgivare, 2 st fronter Elko RS och Eljo Trend samt
montageanvisning. Termostaten levereras utan sidoram.
